武汉天河机场有限责任公司2026年车辆集中采购项目车辆技术参数公示

为规范本次车辆采购工作，确保技术参数公开、透明、合规，现将本次采购车辆的名称、采购数量、上牌要求及主要技术参数予以公示。公示期内，有意向参与本项目的潜在投标人如对公示参数有异议，可在规定期限内按要求向招标人或招标代理机构提出。
一、项目概况
项目名称：武汉天河机场有限责任公司 2026 年车辆集中采购项目
采购规模：本次共采购车辆 29 辆，涵盖混动 SUV、纯电皮卡、燃油皮卡、纯电轿车、插混 MPV、纯电 SUV、插混轿车共 9 大类。
二、项目要求
注：技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应设备的技术标准，不具有指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的设备。
技术要求规格功能及技术参数须提供该产品制造商出具的技术证明文件，证明文件包括但不限于该产品技术白皮书或第三方检验报告或专家论证意见（签字版或盖章版）或产品功能截图或产品官网介绍等等。未提供证明文件的视为不满足。
以下均为车辆最低参数要求。
（一）混动SUV
	核心
分类
	二级参数项
	技术参数及要求

	需求
部门
	需求部门名称
	飞行区管理部
	运行指挥中心
	消防救护支队

	1.上牌方式
	上牌类型
	外场牌照

	2.基础信息
	上牌费
	含牌照制作、车管所手续费、代办费

	
	车辆保险费用
	交强险、 商业险（含车损险、三责险、一年）、其中第三者责任险保额300万元

	
	运费
	车到武汉天河机场

	
	车辆名称
	场道巡视车
	航空器引导车
	救护指挥车

	
	能源类型
	油电混动（HEV）/ 插电式混动（PHEV）/ 增程式混动

	
	车身结构
	suv

	
	座位数
	双排 2+3 座

	
	车辆颜色
	全车喷涂为黄色，车身 喷涂“湖北机场集团”LOGO 和“场务”文字；并配有红白相间的连续反光标志，反光标志应符合《机动车回复反射装置》（GB11564—2024）A 类一级反光标识要求（每种颜色单元的连续长度和宽度分别为 150mm 和 50mm，靠近车厢尾部一端应以白色单元结束）。
车辆未验收之前，甲方有权要求乙方按民航局最新标准（规定）执行车辆涂装的改装。
	白车身+车顶黄色，车身喷涂“湖北机场集团”LOGO和相应文字；并配有红白相间的连续反光标志，反光标志应符合《机动车回复反射装置》（GB11564—2024）A 类一级反光标识要求（每种颜色单元的连续长度和宽度分别为 150mm 和 50mm，靠近车厢尾部一端应以白色单元结束）。车辆未验收之前，甲方有权要求乙方按民航局最新标准（规定）执行车辆涂装的改装。
	白色车身，车身喷涂“湖北机场集团”LOGO和“救护”文字；并配有红白相间的连续反光标志，反光标志应符合《机动车回复反射装置》（GB11564—2024）A 类一级反光标识要求（每种颜色单元的连续长度和宽度分别为 150mm 和 50mm，靠近车厢尾部一端应以白色单元结束）。车辆未验收之前，甲方有权要求乙方按民航局最新标准（规定）执行车辆涂装的改装。

	3. 尺寸参数
	整车尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥4600×1855×1570mm

	
	轴距
	≥2690mm

	
	轮距（前 / 后）
	前轮距≥1600mm；后轮距≥1620mm

	
	满载最小离地间隙
	≥130mm

	
	最小转弯半径
	≤5.7m

	
	货箱尺寸（长 × 宽 × 高）
	/

	4. 动力系统
	驱动电机类型（新能源）
	永磁同步电机

	
	驱动电机最大功率
	≥83KW（单电机或双电机总功率）

	
	驱动电机最大扭矩
	≥206N·m

	
	发动机参数（燃油 / 混动）
	≥1.5L 排量混动专用发动机，最大功率≥74kW，最大扭矩≥126N・m

	
	最高车速
	≥170km/h

	
	驱动方式
	两驱（前驱 / 后驱）或四驱

	5. 电池系统（新能源）
	电池类型
	磷酸铁锂电池、三元锂电池或镍氢电池

	
	电池容量
	油电混动（HEV）车型电池容量≥1.0kWh；插电式混动（PHEV）/ 增程式混动车型电池容量≥26.6kWh

	
	CLTC 工况纯电续航里程
	插电式混动（PHEV）车型≥150km；油电混动（HEV）车型不作强制要求

	
	快充时间（30%-80%）
	插电式混动（PHEV）车型≤30min；油电混动（HEV）车型不作强制要求

	6. 安全配置
	安全气囊配置
	前排双气囊 + 前排侧气囊 + 侧安全气帘

	
	驾驶辅助系统（ADAS）
	BSM+LDWS+LKAS + 车道居中保持 + 后向碰撞预警 + 主动刹车

	
	泊车辅助配置
	后驻车雷达、倒车影像、自动驻车、上坡辅助

	
	胎压监测
	胎压需实时显示数值

	
	车身稳定系统
	ESP+EBD+TCS

	7. 改装与附加要求
	座椅套
	如座椅为真皮或仿皮材质，则无需座椅套；如为布艺材质，则加装“头层牛皮 + 专车贴合款”

	
	汽车方向盘皮套
	真皮 + 手工缝制

	
	全包地胶垫
	TPE 材质航空软包全车包裹

	
	太阳膜
	前挡风玻璃 3M 8686 隔热防爆膜， 侧面玻璃 3M 9920 隔热防爆膜（4 窗）

	
	行车记录仪
	行车记录仪不低于 1080P，含256G以上内存（2张内存卡），内外双摄，支持实时监控、轨迹回放

	
	智能管理系统
	/

	
	爆闪灯
	顶部应安装 C 型低光强障碍灯。低光强障碍灯须经民用机场专用设备信息管理系统通告有效。

	
	警报器
	警报器+ 独立控制电源
	/
	警报器+ 独立控制电源

	
	车衣
	/

	
	灭火器
	2个3L水基型灭火器及配套灭火器箱（或灭火器支架）。根据航空器活动区车辆要求配备。

	
	拖车钩
	黑蟒汽车拖车绳：3米10吨；轮挡2个：≥25*16*19cm。

	
	货箱高盖
	/

	
	其他
	/
	1.车载甚高频电台：2部（含配件）
2.车载通讯电台：2部（含配件）
3.引导系统终端：2套（型号：智能引导系统V1.1.1版）
	1.提供能与匹配机场1.8G系统连网的1套车载对讲机（含配件）。对讲机型号：鼎桥EV750专业宽带多媒体集群车载终端，专网支持1.8G（1785～1805MHz）频段。配件包括：蓝牙耳麦、车台柱状天线-吸盘式、车台适配器、车载台角度可调安装件、车载台数字键盘手咪、电源线。
2.三角警示牌等随车工具。
3.如所投车辆为可充电车型，中标人需安装随车充电桩。配置要求： 中标人须在合同签订后赴指定位置进行现场踏勘，确认供电容量及安装方案后，提供一套落地安装的交流充电桩，充电枪接口须符合GB/T 20234.2（交流）和GB/T 20234.3（直流）国标要求，确保与中标车型充电口兼容；额定功率不低于7kW（单相220V），具备向下兼容能力，若中标车型支持更高功率，中标人应免费升级至适配功率（最高22kW）；安装须符合《机场电动车辆充电系统设计指南》（MH/T 5081-2024）相关要求，充电桩须具备过流保护、漏电保护、防雷保护及急停功能，防护等级不低于IP54，并具备远程监控和充电记录等智能管理功能，以上所有费用已包含在投标总价内。

	8. 质保与服务
	整车质保
	整车最低质保期为 4 年或 10 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运整车质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	三电质保（新能源）
	新能源车辆三电系统（电池、电机、电控）最低质保期为 8 年或 20 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运三电系统质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	售后服务响应时间
	故障报修后到场时间：12小时内；
提供24 小时应急响应服务。

	9. 交付要求
	交付周期
	合同签订后60 个自然日内交付到位（含改装、上牌等）

	10.采购数量
	数量
	1辆
	2辆
	1辆



	核心
分类
	二级参数项
	技术参数及要求

	需求
部门
	需求部门名称
	消防救护支队

	1.上牌方式
	上牌类型
	外场牌照

	2.基础信息
	上牌费
	含牌照制作、车管所手续费、代办费

	
	车辆保险费用
	交强险、 商业险（含车损险、三责险、一年）、其中第三者责任险保额300万元

	
	运费
	车到武汉天河机场

	
	车辆名称
	消防指挥车

	
	能源类型
	插电式混动（PHEV）

	
	车身结构
	suv

	
	座位数
	双排 2+3 座

	
	车辆颜色
	白车身+车顶黄色，车身喷涂“湖北机场集团”LOGO和相应文字；并配有红白相间的连续反光标志，反光标志应符合《机动车回复反射装置》（GB11564—2024）A 类一级反光标识要求（每种颜色单元的连续长度和宽度分别为 150mm 和 50mm，靠近车厢尾部一端应以白色单元结束）。车辆未验收之前，甲方有权要求乙方按民航局最新标准（规定）执行车辆涂装的改装。

	3. 尺寸参数
	整车尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥4800×1890×1820mm

	
	轴距
	≥2738mm

	
	轮距（前 / 后）
	前轮距≥1641mm；后轮距≥1640mm

	
	满载最小离地间隙
	≥150mm

	
	最小转弯半径
	≤6.0m

	
	货箱尺寸（长 × 宽 × 高）
	/

	4. 动力系统
	驱动电机类型（新能源）
	永磁同步电机

	
	驱动电机最大功率
	≥220KW（单电机或双电机总功率）

	
	驱动电机最大扭矩
	≥510N・m

	
	发动机参数（燃油 / 混动）
	≥1.5L 混动专用涡轮增压发动机，最大功率≥115kW，最大扭矩≥225N・m

	
	最高车速
	≥180km/h

	
	驱动方式
	四驱

	5. 电池系统（新能源）
	电池类型
	磷酸铁锂电池或三元锂电池

	
	电池容量
	≥26.6kWh

	
	CLTC 工况纯电续航里程
	≥125km

	
	快充时间（30%-80%）
	≤30min

	6. 安全配置
	安全气囊配置
	前排双气囊 + 前排侧气囊 + 侧安全气帘

	
	驾驶辅助系统（ADAS）
	L2 级辅助驾驶、全速自适应巡航、车道保持辅助、车道偏离预警、前向碰撞预警、主动紧急制动

	
	泊车辅助配置
	后驻车雷达、360°全景影像、透明底盘

	
	胎压监测
	胎压需实时显示数值

	
	车身稳定系统
	ESP+EBD+TCS

	7. 改装与附加要求
	座椅套
	如座椅为真皮或仿皮材质，则无需座椅套；如为布艺材质，则加装“头层牛皮 + 专车贴合款”

	
	汽车方向盘皮套
	真皮 + 手工缝制

	
	全包地胶垫
	TPE 材质航空软包全车包裹

	
	太阳膜
	前挡风玻璃 3M 8686 隔热防爆膜， 侧面玻璃 3M 9920 隔热防爆膜（4 窗）

	
	行车记录仪
	行车记录仪不低于 1080P，含256G以上内存（2张内存卡），内外双摄，支持实时监控、轨迹回放

	
	智能管理系统
	/

	
	爆闪灯
	顶部应安装 C 型低光强障碍灯。低光强障碍灯须经民用机场专用设备信息管理系统通告有效。

	
	警报器
	警报器+ 独立控制电源（引导车不需要警报器）

	
	车衣
	/

	
	灭火器
	2个3L水基型灭火器及配套灭火器箱（或灭火器支架）。根据航空器活动区车辆要求配备。

	
	拖车钩
	黑蟒汽车拖车绳：3米10吨；轮挡2个：≥25*16*19cm。

	
	货箱高盖
	/

	
	其他
	1.提供能与匹配机场1.8G系统连网的1套车载对讲机（含配件）。对讲机型号：鼎桥EV750专业宽带多媒体集群车载终端，专网支持1.8G（1785～1805MHz）频段。配件包括：蓝牙耳麦、车台柱状天线-吸盘式、车台适配器、车载台角度可调安装件、车载台数字键盘手咪、电源线。
2.随车充电桩配置要求： 中标人须在合同签订后赴指定位置进行现场踏勘，确认供电容量及安装方案后，提供一套落地安装的交流充电桩，充电枪接口须符合GB/T 20234.2（交流）和GB/T 20234.3（直流）国标要求，确保与中标车型充电口兼容；额定功率不低于7kW（单相220V），具备向下兼容能力，若中标车型支持更高功率，中标人应免费升级至适配功率（最高22kW）；安装须符合《机场电动车辆充电系统设计指南》（MH/T 5081-2024）相关要求，充电桩须具备过流保护、漏电保护、防雷保护及急停功能，防护等级不低于IP54，并具备远程监控和充电记录等智能管理功能，以上所有费用已包含在投标总价内。

	8. 质保与服务
	整车质保
	整车最低质保期为 4 年或 10 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运整车质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	三电质保（新能源）
	新能源车辆三电系统（电池、电机、电控）最低质保期为 8 年或 20 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运三电系统质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	售后服务响应时间
	故障报修后到场时间：12小时内；
提供24 小时应急响应服务。

	9. 交付要求
	交付周期
	合同签订后60 个自然日内交付到位（含改装、上牌等）

	10.采购数量
	数量
	1辆



（二）纯电皮卡
	核心分类
	二级参数项
	技术参数及要求

	需求部门
	需求部门名称
	飞行区管理部
	地服飞机维修中心
	动力能源保障部

	1.上牌方式
	上牌类型
	内场牌照
	外场牌照
	内场牌照

	2.基础信息
	上牌费
	/
	含牌照制作、车管所手续费、代办费
	/

	
	车辆保险费用
	交强险一年
	交强险、 商业险（含车损险、三责险、一年）、其中第三者责任险保额300万元
	交强险一年

	
	运费
	车到武汉天河机场
	车到恩施机场
	车到武汉天河机场

	
	车辆名称
	驱鸟车
	运行保障车辆
	电动皮卡

	
	能源类型
	纯电动

	
	车身结构
	皮卡

	
	座位数
	双排 2+3 座

	
	车辆颜色
	全车黄色，车身喷涂“湖北机场集团”LOGO和相应文字；并配有红白相间的连续反光标志，反光标志应符合《机动车回复反射装置》（GB11564—2024）A 类一级反光标识要求（每种颜色单元的连续长度和宽度分别为 150mm 和 50mm，靠近车厢尾部一端应以白色单元结束）。车辆未验收之前，甲方有权要求乙方按民航局最新标准（规定）执行车辆涂装的改装。
	白车身+车顶黄色，车身喷涂“湖北机场集团”LOGO和相应文字；并配有红白相间的连续反光标志，反光标志应符合《机动车回复反射装置》（GB11564—2024）A 类一级反光标识要求（每种颜色单元的连续长度和宽度分别为 150mm 和 50mm，靠近车厢尾部一端应以白色单元结束）。车辆未验收之前，甲方有权要求乙方按民航局最新标准（规定）执行车辆涂装的改装。

	3.尺寸参数
	整车尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥5260×1880×1850mm

	
	轴距
	≥3120mm

	
	轮距（前 / 后）
	前轮距≥1590mm；后轮距≥1590mm

	
	满载最小离地间隙
	≥180mm

	
	最小转弯半径
	≤6.5m

	
	货箱尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥1510×1550×475mm

	4.动力系统
	驱动电机类型（新能源）
	永磁同步电机 

	
	驱动电机最大功率
	≥180KW

	
	驱动电机最大扭矩
	≥309N·m

	
	发动机参数（燃油 / 混动）
	/

	
	最高车速
	≥140km/h

	
	驱动方式
	后置后驱

	5.电池系统（新能源）
	电池类型
	磷酸铁锂电池或三元锂

	
	电池容量
	≥77kWh

	
	CLTC 工况纯电续航里程
	≥520km

	
	快充时间（30%-80%）
	≤30min

	6.安全配置
	安全气囊配置
	前排双气囊 + 前排侧气囊 + 侧安全气帘

	
	驾驶辅助系统（ADAS）
	/

	
	泊车辅助配置
	后驻车雷达；倒车影像；自动驻车；上坡辅助

	
	胎压监测
	胎压需实时显示数值

	
	车身稳定系统
	ESP+EBD+TCS

	7.改装与附加要求
	座椅套
	如座椅为真皮或仿皮材质，则无需座椅套；如为布艺材质，则加装“头层牛皮 + 专车贴合款”

	
	汽车方向盘皮套
	真皮 + 手工缝制

	
	全包地胶垫
	TPE 材质航空软包全车包裹

	
	太阳膜
	前挡风玻璃 3M 8686 隔热防爆膜， 侧面玻璃 3M 9920 隔热防爆膜（4 窗）

	
	行车记录仪
	行车记录仪不低于 1080P，含256G以上内存（2张内存卡），内外双摄，支持实时监控、轨迹回放

	
	智能管理系统
	/

	
	爆闪灯
	顶部应安装 C 型低光强障碍灯。低光强障碍灯须经民用机场专用设备信息管理系统通告有效。

	
	警报器
	/

	
	车衣
	/

	
	灭火器
	2个3L以上水基型灭火器及配套灭火器箱（或灭火器支架）。根据航空器活动区车辆要求配备。

	
	拖车钩
	黑蟒汽车拖车绳：3米10吨；加装牵引钩、轮挡2个：≥25*16*19cm

	
	货箱高盖
	/

	
	其他
	1.搭火线：齐鲁安然汽车搭火线、25平方5米镀铜夹子；
应急启动电源1套：先科12V/24V通用版，产品型号TM59A；
车载充气泵1套：ALL-TOP大功率双杠气泵，功率≥1080kw。
2.提供能与匹配机场1.8G系统连网的1套车载对讲机（含配件）。对讲机型号：鼎桥EV750专业宽带多媒体集群车载终端，专网支持1.8G（1785～1805MHz）频段。配件包括：蓝牙耳麦、车台柱状天线-吸盘式、车台适配器、车载台角度可调安装件、车载台数字键盘手咪、电源线。
	车载充气泵1套：ALL-TOP大功率双杠气泵，功率≥1080kw；
充电枪1个：家庭版慢充
	车载充气泵1套：ALL-TOP大功率双杠气泵，功率≥1080kw；

	8.质保与服务
	整车质保
	整车最低质保期为 4 年或 10 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运整车质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	三电质保（新能源）
	新能源车辆三电系统（电池、电机、电控）最低质保期为 8 年或 20 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运三电系统质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	售后服务响应时间
	故障报修后到场时间：12小时内；
提供24 小时应急响应服务。
	故障报修后到场时间：4小时内；
提供24 小时应急响应服务。
	故障报修后到场时间：12小时内；
提供24 小时应急响应服务。

	9.交付要求
	交付周期
	合同签订后60 个自然日内交付到位（含改装、上牌等）

	10.采购数量
	数量
	2辆
	1辆
	1辆



（三）燃油皮卡
	核心分类
	二级参数项
	技术参数及要求

	需求部门
	需求部门名称
	公共区管理部

	1.上牌方式
	上牌类型
	外场牌照

	2.基础信息
	上牌费
	含牌照制作、车管所手续费、代办费

	
	车辆保险费用
	交强险、 商业险（含车损险、三责险、一年）、其中第三者责任险保额300万元

	
	运费
	车到武汉天河机场

	
	车辆名称
	维修施工监管日常巡逻车

	
	能源类型
	燃油

	
	车身结构
	皮卡

	
	座位数
	双排 2+3 座

	
	车辆颜色
	白色车身，车身喷涂“湖北机场集团”LOGO和相应文字；并配有红白相间的连续反光标志，反光标志应符合《机动车回复反射装置》（GB11564—2024）A 类一级反光标识要求（每种颜色单元的连续长度和宽度分别为 150mm 和 50mm，靠近车厢尾部一端应以白色单元结束）。车辆未验收之前，甲方有权要求乙方按民航局最新标准（规定）执行车辆涂装的改装。

	3. 尺寸参数
	整车尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥5380×1920×1870mm

	
	轴距
	≥3200mm

	
	轮距（前 / 后）
	≥1600/1600mm

	
	满载最小离地间隙
	≥226mm

	
	最小转弯半径
	≤6.9m

	
	货箱尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥1520×1520×540mm

	4. 动力系统
	驱动电机类型（新能源）
	/

	
	驱动电机最大功率
	/

	
	驱动电机最大扭矩
	/

	
	发动机参数（燃油 / 混动）
	≥排量2.0T
≥功率140KW

	
	最高车速
	≥160km/h

	
	驱动方式
	四驱

	5. 电池系统（新能源）
	电池类型
	/

	
	电池容量
	/

	
	CLTC 工况纯电续航里程
	/

	
	快充时间（30%-80%）
	/

	6. 安全配置
	安全气囊配置
	前排双气囊 + 前排侧气囊 + 侧安全气帘

	
	驾驶辅助系统（ADAS）
	全速域ACC、LKA车道保持、AEB自动紧急制动、BSD盲区监测、车道偏离预警、前向碰撞预警

	
	泊车辅助配置
	前后泊车雷达、540° 全景影像   透明底盘

	
	胎压监测
	胎压需实时显示数值

	
	车身稳定系统
	ESP+EBD+TCS

	7. 改装与附加要求
	座椅套
	如座椅为真皮或仿皮材质，则无需座椅套；如为布艺材质，则加装“头层牛皮+专车贴合款”

	
	汽车方向盘皮套
	真皮+手工缝制

	
	全包地胶垫
	TPE 材质航空软包全车包裹

	
	太阳膜
	前挡风玻璃 3M 8686 隔热防爆膜， 侧面玻璃 3M 9920 隔热防爆膜（4 窗）

	
	行车记录仪
	行车记录仪不低于1080P，含256G以上内存（2张内存卡），内外双摄，支持实时监控、轨迹回放

	
	智能管理系统
	/

	
	爆闪灯
	黄色长排爆闪灯（含警报功能）

	
	警报器
	/

	
	车衣
	/

	
	灭火器
	2个4KG及以上干粉灭火器及配套灭火器箱（或灭火器支架）。根据航空器活动区车辆要求配备。

	
	拖车钩
	黑蟒汽车拖车绳：3米10吨；加装牵引钩、轮挡2个：≥25*16*19cm

	
	货箱高盖
	/

	
	其他
	车尾加装LED 车载双向箭头导向灯

	8. 质保与服务
	整车质保
	整车最低质保期为 4 年或 10 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运整车质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	三电质保（新能源）
	/

	
	售后服务响应时间
	故障报修后到场时间：12小时内；
提供24 小时应急响应服务。

	9. 交付要求
	交付周期
	合同签订后60 个自然日内交付到位（含改装、上牌等）

	10.采购数量
	数量
	1辆



（四）纯电轿车
	核心分类
	二级参数项
	技术参数及要求

	需求部门
	需求部门名称
	安检站
	地服运行控制室

	1.上牌方式
	上牌类型
	外场牌照

	2.基础信息
	上牌费
	含牌照制作、车管所手续费、代办费

	
	车辆保险费用
	交强险、 商业险（含车损险、三责险、一年）、其中第三者责任险保额300万元

	
	运费
	车到武汉天河机场

	
	车辆名称
	新能源勤务保障车
	值班应急车辆

	
	能源类型
	纯电动

	
	车身结构
	轿车

	
	座位数
	双排 2+3 座

	
	车辆颜色
	白车身+车顶黄色，车身喷涂“湖北机场集团”LOGO和相应文字；并配有红白相间的连续反光标志，反光标志应符合《机动车回复反射装置》（GB11564—2024）A 类一级反光标识要求（每种颜色单元的连续长度和宽度分别为 150mm 和 50mm，靠近车厢尾部一端应以白色单元结束）。车辆未验收之前，甲方有权要求乙方按民航局最新标准（规定）执行车辆涂装的改装。

	3.尺寸参数
	整车尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥4780×1895×1445mm

	
	轴距
	≥2815mm

	
	轮距（前 / 后）
	前轮距≥1610mm；后轮距≥1610mm

	
	满载最小离地间隙
	≥120mm

	
	最小转弯半径
	≤5.6m

	
	货箱尺寸（长 × 宽 × 高）
	/

	4.动力系统
	驱动电机类型（新能源）
	永磁同步电机

	
	驱动电机最大功率
	≥160KW

	
	驱动电机最大扭矩
	≥300N・m

	
	发动机参数（燃油 / 混动）
	/

	
	最高车速
	≥170km/h

	
	驱动方式
	前置前驱或后置后驱

	5.电池系统（新能源）
	电池类型
	磷酸铁锂电池

	
	电池容量
	≥55kWh

	
	CLTC 工况纯电续航里程
	≥540km

	
	快充时间（30%-80%）
	≤30min

	6.安全配置
	安全气囊配置
	前排双气囊 + 前排侧气囊 + 前/后排头部气囊(气帘)

	
	驾驶辅助系统（ADAS）
	全速域 ACC、LKA 车道保持、AEB 自动紧急制动AEB、BSD 盲区监测、车道偏离预警、前向碰撞预警、L2及以上城市noa辅助驾驶功能

	
	泊车辅助配置
	后泊车雷达、360° 全景影像、透明底盘

	
	胎压监测
	胎压需实时显示数值

	
	车身稳定系统
	ESP+EBD+TCS

	7.改装与附加要求
	座椅套
	如座椅为真皮或仿皮材质，则无需座椅套；如为布艺材质，则加装“头层牛皮 + 专车贴合款”

	
	汽车方向盘皮套
	真皮 + 手工缝制

	
	全包地胶垫
	TPE 材质航空软包全车包裹

	
	太阳膜
	前挡风玻璃 3M 8686 隔热防爆膜， 侧面玻璃 3M 9920 隔热防爆膜（4 窗）

	
	行车记录仪
	行车记录仪不低于 1080P，含256G以上内存（2张内存卡），内外双摄，支持实时监控、轨迹回放

	
	爆闪灯
	顶部应安装 C 型低光强障碍灯。低光强障碍灯须经民用机场专用设备信息管理系统通告有效。

	
	警报器
	警报器 + 独立控制电源
	/

	
	车衣
	/

	
	灭火器
	1个6L水基型灭火器及配套灭火器箱（或灭火器支架）。根据航空器活动区车辆要求配备。

	
	拖车钩
	轮挡2个：≥25*16*19cm

	
	货箱高盖
	/

	
	其他
	1、随车附件：1套便携充电桩、1瓶补胎液、外放充电系统等等
	/

	8.质保与服务
	整车质保
	整车最低质保期为 4 年或 10 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运整车质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	三电质保（新能源）
	新能源车辆三电系统（电池、电机、电控）最低质保期为 8 年或 20 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运三电系统质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	售后服务响应时间
	故障报修后到场时间：12小时内；
提供24 小时应急响应服务。

	9.交付要求
	交付周期
	合同签订后60 个自然日内交付到位（含改装、上牌等）

	10.采购数量
	数量
	1辆
	1辆




（五）新能源MPV
	核心分类
	二级参数项
	技术参数及要求

	需求部门
	需求部门名称
	人力资源部（员工服务中心）
	湖北空港资本投资有限公司

	1.上牌方式
	上牌类型
	外场牌照

	2.基础信息
	上牌费
	含牌照制作、车管所手续费、代办费

	
	车辆保险费用
	交强险、 商业险（含车损险、三责险、一年）、其中第三者责任险保额300万元

	
	运费
	车到武汉天河机场

	
	车辆名称
	混动7 座商务车

	
	能源类型
	插电式混动（PHEV）

	
	车身结构
	MPV

	
	座位数
	三排7座

	
	车辆颜色
	珍珠白
	黑色

	3. 尺寸参数
	整车尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥5210 ×1878 ×1807mm

	
	轴距
	≥3010mm

	
	轮距（前 / 后）
	前轮距≥1612mm、后轮距≥1626mm

	
	满载最小离地间隙
	/

	
	最小转弯半径
	/

	
	货箱尺寸（长 × 宽 × 高）
	/

	4. 动力系统
	驱动电机类型（新能源）
	永磁同步电机 前置单电机或四驱双电机

	
	驱动电机最大功率
	≥130KW

	
	驱动电机最大扭矩
	≥300N・m

	
	发动机参数（燃油 / 混动）
	发动机功率（≥102kw）、扭矩（≥220N・m）

	
	最高车速
	≥170km/h

	
	驱动方式
	前置前驱/四驱

	5. 电池系统（新能源）
	电池类型
	磷酸铁锂或三元锂电池

	
	电池容量
	≥24.4kWh

	
	CLTC 工况纯电续航里程
	≥111km

	
	快充时间（30%-80%）
	≤33min

	6. 安全配置
	安全气囊配置
	6（主驾驶正面气囊、副驾驶正面气囊、前排左侧侧气囊、前排右侧侧气囊、 前排头部气帘、后排贯穿式头部气帘）

	
	驾驶辅助系统（ADAS）
	/

	
	泊车辅助配置
	前后泊车雷达、360° 全景影像、透明底盘

	
	胎压监测
	直接式胎压显示

	
	车身稳定系统
	ESP

	7. 改装与附加要求
	座椅套
	如座椅为真皮或仿皮材质，则无需座椅套；如为布艺材质，则加装“头层牛皮 + 专车贴合款”

	
	汽车方向盘皮套
	真皮 + 手工缝制

	
	全包地胶垫
	环保 PVC 材质+全车覆盖

	
	太阳膜
	前挡风玻璃 3M 8686 隔热防爆膜， 侧面玻璃 3M 9920 隔热防爆膜（4 窗）

	
	行车记录仪
	行车记录仪不低于 1080P，含256G以上内存（2张内存卡），内外双摄，支持实时监控、轨迹回放

	
	智能管理系统
	/

	
	爆闪灯
	/

	
	警报器
	/

	
	车衣
	/

	
	灭火器
	/

	
	拖车钩
	/

	
	货箱高盖
	/

	
	其他
	随车充电桩配置要求： 中标人须在合同签订后赴指定位置进行现场踏勘，确认供电容量及安装方案后，提供一套落地安装的交流充电桩，充电枪接口须符合GB/T 20234.2（交流）和GB/T 20234.3（直流）国标要求，确保与中标车型充电口兼容；额定功率不低于7kW（单相220V），具备向下兼容能力，若中标车型支持更高功率，中标人应免费升级至适配功率（最高22kW）；安装须符合《机场电动车辆充电系统设计指南》（MH/T 5081-2024）相关要求，充电桩须具备过流保护、漏电保护、防雷保护及急停功能，防护等级不低于IP54，并具备远程监控和充电记录等智能管理功能，以上所有费用已包含在投标总价内。
	/

	8. 质保与服务
	整车质保
	整车最低质保期为4年或10万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运整车质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	三电质保（新能源）
	新能源车辆三电系统（电池、电机、电控）最低质保期为 8 年或 20 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运三电系统质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	售后服务响应时间
	故障报修后到场时间：12小时内；
提供24 小时应急响应服务。

	9. 交付要求
	交付周期
	合同签订后60 个自然日内交付到位（含改装、上牌等）

	10.采购数量
	数量
	1辆
	1辆




（六）纯电SUV（1）
	核心分类
	二级参数项
	技术参数及要求

	需求部门
	需求部门名称
	湖北空港资本投资有限公司

	1.上牌方式
	上牌类型
	外场牌照

	2.基础信息
	上牌费
	含牌照制作、车管所手续费、代办费

	
	车辆保险费用
	交强险、 商业险（含车损险、三责险、一年）、其中第三者责任险保额300万元

	
	运费
	车到武汉天河机场

	
	车辆名称
	业务用车

	
	能源类型
	新能源（纯电动）

	
	车身结构
	SUV

	
	座位数
	双排 2+3 座

	
	车辆颜色
	黑色/银色

	3.尺寸参数
	整车尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥4300×1830×1630mm

	
	轴距
	≥2620mm

	
	轮距（前 / 后）
	前轮距≥1550mm；后轮距≥1560mm

	
	满载最小离地间隙
	≥150mm

	
	最小转弯半径
	≤5.8m

	
	货箱尺寸（长 × 宽 × 高）
	/

	4.动力系统
	驱动电机类型（新能源）
	永磁同步电机

	
	驱动电机最大功率
	≥70KW

	
	驱动电机最大扭矩
	≥180N·m

	
	发动机参数（燃油 / 混动）
	/

	
	最高车速
	≥150km/h

	
	驱动方式
	前置前驱或后置后驱

	5.电池系统（新能源）
	电池类型
	磷酸铁锂电池

	
	电池容量
	≥18kWh

	
	CLTC 工况纯电续航里程
	≥133km

	
	快充时间（30%-80%）
	≤30min

	6.安全配置
	安全气囊配置
	前排双气囊 + 前排侧气囊

	
	驾驶辅助系统（ADAS）
	/

	
	泊车辅助配置
	后驻车雷达；倒车影像；自动驻车；上坡辅助

	
	胎压监测
	胎压需实时显示数值

	
	车身稳定系统
	ESP+EBD+TCS

	7.改装与附加要求
	座椅套
	如座椅为真皮或仿皮材质，则无需座椅套；如为布艺材质，则加装 “头层牛皮 + 专车贴合款”

	
	汽车方向盘皮套
	真皮 + 手工缝制

	
	全包地胶垫
	TPE 材质航空软包全车包裹

	
	太阳膜
	前挡风玻璃 3M 8686 隔热防爆膜， 侧面玻璃 3M 9920 隔热防爆膜（4 窗）

	
	行车记录仪
	行车记录仪不低于 1080P，含 256G 以上内存（2 张内存卡），内外双摄，支持实时监控、轨迹回放

	
	智能管理系统
	/

	
	爆闪灯
	/

	
	警报器
	/

	
	车身标识 LOGO
	/

	
	车衣
	/

	
	灭火器
	/

	
	拖车钩
	/

	
	货箱高盖
	/

	
	其他
	随车工具、三角警示牌等原厂标配附件

	8. 质保与服务
	整车质保
	整车最低质保期为 4 年或 10 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运整车质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	三电质保（新能源）
	新能源车辆三电系统（电池、电机、电控）最低质保期为 8 年或 20 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运三电系统质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	售后服务响应时间
	故障报修后到场时间：12小时内；提供24小时应急响应服务。

	9. 交付要求
	交付周期
	合同签订后 60 个自然日内交付到位（含改装、上牌等）

	10. 采购数量
	数量
	1 辆



（七）插混（PHEV）轿车

	核心分类
	二级参数项
	技术参数及要求

	需求部门
	需求部门名称
	湖北国际物流机场综合管理部

	1.上牌方式
	上牌类型
	外场牌照

	
	上牌费
	含牌照制作、车管所手续费、代办费

	
	运费
	车到鄂州花湖机场

	
	车辆保险费用
	交强险、 商业险（含车损险、三责险、一年）、其中第三者责任险保额300万元

	2.基本信息
	车辆名称
	业务保障车

	
	能源类型
	插电式混动（PHEV）

	
	车身结构
	轿车

	
	座位数
	双排 2+3 座

	
	车身颜色
	外观颜色：黑，内饰颜色：黑/灰

	3.尺寸参数
	整车尺寸（长×宽×高）
	≥5088*1970*1505mm

	
	轴距
	≥3000mm

	
	轮距（前/后）
	前轮：≥1684mm；后轮：≥1692mm；

	
	最小离地间隙
	/

	
	最小转弯半径
	/

	4.动力系统
	驱动电机类型（PHEV）
	前后双永磁同步电机

	
	发动机最大功率
	≥100KW

	
	发动机最大扭矩
	≥200N.m

	
	前电机最大功率
	≥130 KW

	
	前电机最大扭矩
	≥300 N.m

	
	后电机最大功率
	≥160 KW

	
	后电机最大扭矩
	≥310 N.m

	
	系统综合最大扭矩
	≥810N.m

	
	最高车速
	≥200Km/h


	
	驱动方式
	双电机四驱

	5.电池系统（新能源）
	电池类型
	三元锂电池

	
	电池容量
	≥43KWh

	
	CLTC 综合工况-纯电续航里程
	≥262km

	
	CLTC 综合工况-综合续航里程
	≥1260km

	
	直流快充时间（20% -80%）
	≤0.55h

	6.安全配置
	安全气囊配置
	前排双气囊 + 前排侧气囊 +前/后排头部气囊(气帘)

	
	驾驶辅助系统（ADAS）
	车道偏离预警（LDW）、车道保持辅助系统（LKA）、自动紧急制动（AEB）
前向碰撞预警（FCW）、前向横穿提醒（FCTA）
后向碰撞预警（RCW）、后向横穿提醒（RCTA）

	
	泊车辅助配置
	全高清全景影像、前后驻车雷达

	
	胎压监测
	胎压需实时显示数值、哨兵模式

	
	车身稳定系统
	ESP+EBD+TCS

	7.改装与附加要求
	座椅套
	主副驾座椅调动调节、后排座椅靠背电动调节、四座座椅通风、加热、按摩功能、一体式仿皮座椅

	
	汽车方向盘皮套
	真皮+手工缝制

	
	全包地胶垫
	TPE 材质航空软包全车包裹

	
	太阳膜
	前挡风玻璃 3M 8686 隔热防爆膜， 侧面（4 窗）、后挡玻璃 3M 9920 隔热防爆膜

	
	灭火器
	/

	
	拖车钩
	/

	
	其他
	随车附件（灭火器、拖车钩、用户手册随车工具等）

	8.质保与服务
	整车质保
	整车最低质保期为 4 年或 10 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运整车质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	三电质保
	新能源车辆三电系统（电池、电机、电控）最低质保期为 8 年或 20 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运三电系统质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	售后服务响应时间
	故障报修后到场时间：12 小时内；
提供24 小时应急响应服务。

	9.交付要求
	交付周期
	合同签订后 60 个自然日内交付到位（含改装、上牌等）

	10.采购数量
	数量
	2辆


（八）纯电SUV（2）
	核心分类
	二级参数项
	5座新能源车技术参数及要求

	需求部门
	需求部门名称
	鄂州空港航空地面服务有限公司

	1.上牌方式
	上牌类型
	外场牌照

	2.基础信息
	上牌费
	含牌照制作、车管所手续费、代办费

	
	车辆保险费用
	交强险、 商业险（含车损险、三责险、一年）、其中第三者责任险保额300万元

	
	运费
	车到鄂州花湖国际机场

	
	车辆名称
	值班车辆

	
	能源类型
	纯电动

	
	车身结构
	SUV

	
	座位数
	双排 2+3 座

	
	车辆颜色
	金色/灰色。车辆未验收之前，甲方有权要求乙方按民航局最新标准（规定）执行车辆涂装的改装。

	3.尺寸参数
	整车尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥4705×1890×1650mm

	
	轴距
	≥2765mm

	
	轮距（前 / 后）
	前轮：≥1625mm；后轮：≥1620mm；

	
	满载最小离地间隙
	≥160mm

	
	最小转弯半径
	≤5.8m

	
	货箱尺寸（长 × 宽 × 高）
	/

	4.动力系统
	驱动电机类型（新能源）
	永磁同步电机

	
	驱动电机最大功率
	≥160KW

	
	驱动电机最大扭矩
	≥310N.m

	
	发动机参数（燃油 / 混动）
	/

	
	最高车速
	≥160km/h

	
	驱动方式
	/

	5.电池系统（新能源）
	电池类型
	磷酸铁锂电池/磷酸铁锂刀片电池/三元锂电池

	
	电池容量
	≥67KWh

	
	CLTC 工况纯电续航里程
	≥580km

	
	快充时间（30%-80%）
	≤40min

	6.安全配置
	安全气囊配置
	主副驾气囊、前排侧气囊、前后排头部气帘

	
	驾驶辅助系统（ADAS）
	车道保持、自适应巡航、自动紧急制动

	
	泊车辅助配置
	倒车影像、前后驻车雷达/360°全景影像、前后驻车雷达

	
	胎压监测
	胎压需实时显示数值

	
	车身稳定系统
	ESP车身稳定系统

	7.改装与附加要求
	座椅套
	如座椅为真皮或仿皮材质，则无需座椅套；如为布艺材质，则加装“头层牛皮 + 专车贴合款”

	
	汽车方向盘皮套
	真皮 + 手工缝制

	
	全包地胶垫
	TPE 材质航空软包全车包裹

	
	太阳膜
	前挡风玻璃 3M 8686 隔热防爆膜， 侧面玻璃 3M 9920 隔热防爆膜（4 窗）

	
	行车记录仪
	行车记录仪不低于 1080P，含256G以上内存（2张内存卡），内外双摄，支持实时监控、轨迹回放

	
	爆闪灯
	/

	
	警报器
	/

	
	车衣
	/

	
	灭火器
	2个4kg及以上干粉型灭火器及配套灭火器箱（或灭火器支架）。根据航空器活动区车辆要求配备。

	
	拖车钩
	/

	
	货箱高盖
	/

	
	其他
	随车附件：1随车资料、1套便携充电桩、1瓶补胎液、外放充电系统等等

	8.质保与服务
	整车质保
	整车最低质保期为 4 年或 10 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运整车质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	三电质保（新能源）
	新能源车辆三电系统（电池、电机、电控）最低质保期为 8 年或 20 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运三电系统质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	售后服务响应时间
	故障报修后到场时间：12小时内；提供24小时应急响应服务。

	9.交付要求
	交付周期
	合同签订后 60 个自然日内交付到位（含改装、上牌等）

	10.采购数量
	数量
	1辆


（九）5座新能源车
	核心分类
	二级参数项
	5座新能源车技术参数及要求

	需求部门
	需求部门名称
	湖北机场集团航空物流有限公司

	1.上牌方式
	上牌类型
	内场牌照

	2.基础信息
	上牌费
	/

	
	车辆保险费用
	交强险一年

	
	运费
	车到天河机场

	
	车辆名称
	5座新能源车

	
	能源类型
	纯电动

	
	车身结构
	轿车/SUV

	
	座位数
	双排 2+3 座

	
	车辆颜色
	白车身，车身喷涂“湖北机场集团”LOGO和相应文字；并配有红白相间的连续反光标志，反光标志应符合《机动车回复反射装置》（GB11564—2024）A 类一级反光标识要求（每种颜色单元的连续长度和宽度分别为 150mm 和 50mm，靠近车厢尾部一端应以白色单元结束）。车辆未验收之前，甲方有权要求乙方按民航局最新标准（规定）执行车辆涂装的改装。

	3.尺寸参数
	整车尺寸（长 × 宽 × 高）
	≥4100×1700×1550mm

	
	轴距
	≥2600mm

	
	轮距（前 / 后）
	/

	
	满载最小离地间隙
	/

	
	最小转弯半径
	/

	
	货箱尺寸（长 × 宽 × 高）
	/

	4.动力系统
	驱动电机类型（新能源）
	永磁同步电机

	
	驱动电机最大功率
	≥70KW

	
	驱动电机最大扭矩
	≥170N.m

	
	发动机参数（燃油 / 混动）
	/

	
	最高车速
	/

	
	驱动方式
	/

	5.电池系统（新能源）
	电池类型
	磷酸铁锂电池

	
	电池容量
	≥40KWh

	
	CLTC 工况纯电续航里程
	≥410km

	
	快充时间（30%-80%）
	≤45min

	6.安全配置
	安全气囊配置
	主副驾气囊、前排侧气囊、前后排头部气帘

	
	驾驶辅助系统（ADAS）
	车道保持、自适应巡航、自动紧急制动

	
	泊车辅助配置
	360度全景影像

	
	胎压监测
	胎压需实时显示数值

	
	车身稳定系统
	ESP车身稳定系统

	7.改装与附加要求
	座椅套
	/

	
	汽车方向盘皮套
	/

	
	全包地胶垫
	/

	
	太阳膜
	前挡风玻璃 3M 8686 隔热防爆膜， 侧面玻璃 3M 9920 隔热防爆膜（4 窗）

	
	行车记录仪
	行车记录仪不低于 1080P，含64G以上内存（2张内存卡），内外双摄，支持实时监控、轨迹回放

	
	爆闪灯
	顶部应安装 C 型低光强障碍灯。低光强障碍灯须经民用机场专用设备信息管理系统通告有效。

	
	警报器
	/

	
	车衣
	/

	
	灭火器
	2个3L水基型灭火器及配套灭火器箱（或灭火器支架）。根据航空器活动区车辆要求配备。

	
	拖车钩
	/

	
	货箱高盖
	/

	
	其他
	/

	8.质保与服务
	整车质保
	整车最低质保期为 4 年或 10 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运整车质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	三电质保（新能源）
	新能源车辆三电系统（电池、电机、电控）最低质保期为 8 年或 20 万公里，以先到者为准；若所投车型原厂官方公布的非营运三电系统质保期限长于本最低要求的，按原厂官方质保政策执行，相关费用已包含在投标总价内。

	
	售后服务响应时间
	故障报修后到场时间：12小时内；提供24小时应急响应服务。

	9.交付要求
	交付周期
	合同签订后 60 个自然日内交付到位（含改装、上牌等）

	10.采购数量
	数量
	1辆


三、异议反馈要求
1、反馈主体：有意向参与本项目的潜在单位均可提出异议。
2、反馈材料：异议须以书面形式提出，载明异议条款、异议理由及相关事实依据，并加盖反馈单位公章；材料不完整、依据不充分的异议不予受理。
3、提交方式：可提交加盖公章的书面文件扫描件至指定邮箱hbzbzx2010@163.com。
[bookmark: _GoBack]4、受理规则：本次异议受理截止时间为2026年9月3日17：00，逾期提交或提交材料不全的异议，招标人及招标代理机构有权不予受理。
5、答复说明：本次公示仅针对所列车辆技术参数公开征求异议，公示未提及的内容，招标人及招标代理机构不予答复。招标人及招标代理机构不保证对所有异议内容均作出答复，有权根据异议事项的相关性、必要性自行决定是否回复及回复范围。
四、公示期限
本次公示期限：2026年9月1日00：00-2026年9月3日17：00。
五、联系方式
招标人：武汉天河机场有限责任公司 
招标代理机构：湖北省招标股份有限公司 
联系人：李华聪、罗宽
联系电话：027-87273559
电子邮箱：hbzbzx2010@163.com 
地址：湖北省武汉市武昌区中北路兴业银行大厦五层


