局方视频会议主机采购项目**询价**公告

武汉天河机场有限责任公司对局方视频会议主机进行询价，湖北机场集团信息科技有限公司负责经办，所有询价采购事宜由湖北机场集团信息科技有限公司负责联系。

### 询价内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **主要参数** | | **数量(台)** |
| 1 | 高清分体式视频会议终端 | 总体要求 | 1. 采用嵌入式（非 Windows）操作系统，避免病毒感染 2. 采用标准机架式分体式（非PC架构）结构设计 3. 摄像头与主机分离部署，支持12倍光学变焦云台摄像头视频图像采集，最大清晰度支持4k/30fps。**须提供第三方权威检测报告并加盖原厂公章(检测机构需具备CNAS认证)。** | 1 |
| 国产化要求 | 产品符合国产化要求，芯片及操作系统等核心部件均实现国产化。 |
| 协议、清晰度要求 | 1. 符合ITU H.323以及IETF SIP标准通讯协议。**须提供第三方权威检测报告并加盖原厂公章(检测机构需具备CNAS认证)。** 2. 支持H.239和BFCP双流协议 3. 主流和辅流编码最高可达4k/30fps，并向下兼容1080P 50/60fps |
| 音视频要求 | 1. 支持高清宽带频率不低于20KHz，最大支持采样率不低于48K。 2. 支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1 C、G.728音频编码协议。 3. 支持屏蔽固定频率的非人声。**须提供第三方权威检测报告并加盖原厂公章(检测机构需具备CNAS认证)。** |
| 网络适应性 | 支持在50%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，视频图像清晰流畅  支持在80%网络丢包的环境下，音频清晰连贯。 |
| 麦克风 | 支持全向麦克风，最大拾音距离≥10米。**须提供第三方权威检测报告并加盖原厂公章(检测机构需具备CNAS认证)。** |
| 显示模式 | 支持双屏双显和三屏三显等自定义输出模式**。须提供第三方权威检测报告并加盖原厂公章(检测机构需具备CNAS认证)。** |
| 音视频接口 | 1. 须原生支持多种音频接口类型可供选择，须至少包含外置麦克、HDMI、RCA、6.25mm和卡农（XLR）音频接入类型，支持XLR卡农馈电 2. 须原生支持不少于3路高清视频输出接口，4路高清视频输入接口，视频输出接口至少须包含HDMI和DVI接口，视屏输入接口须至少须包含HDMI、SDI、VGA视频接口类型。**须提供所投产品的后面板接口照片，并加盖原厂公章。使用外置接口转换设备被视为不满足。** |
| 质保期 | 3年 |

采购预算：人民币陆万整（￥60,000.00），响应总报价超过采购预算金额的，其报价无效。总报价应包括本次采购所有设备的运输、卸货、保险、质保期售后服务、利润、保修等合同义务所有款项，并包含税金等全部费用，是按合同交货期交货的最终结算价，不受任何调价因素的影响，在整个履行合同期间有效。

### 二、询价采购时间、地点

1、询价采购文件获取

（1）时间：2025年6月24日至2025年6月26日（北京时间每天上午9:30～11:30、下午14:00～16:00，法定节假日除外）。

（2）地点：湖北机场集团公司综合楼C326。

（3）获取方式：法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人二代身份证原件和以及营业执照加盖公章的复印件领取；法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人二代身份证原件和营业执照加盖公章的复印件领取；原件查看后当场退还，复印件留存，资料齐全的提供询价文件。

2、投递报价文件地点：

湖北机场集团公司综合楼C326

3、投递报价文件截止时间：2025年6月27日9时

4、询价采购评审时间：2025年6月27日9点30（遇情况依次顺延）

5、联系方式：韩硕027-85818211、陈俊13657110962

### 三、供应商资质要求：

（1）供应商应具有在中华人民共和国境内注册登记并取得有效营业执照。

（2）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单。(提供网站查询截图）

（3）供应商须对关于《湖北机场集团“投标人不良行为”管理办法》在“询价采购报价文件格式”“承诺书”中做出承诺，格式详见采购文件格式。

（4）本项目不接受联合体响应。

以上资格要求为本次响应供应商应具备的基本条件，参加响应的供应商必须满足资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

**四、询价采购须知**

1、报价文件须用信封或文件袋密封，信封或文件袋上注明询价采购项目名称、供应商名称、地址以及“不准提前启封”字样。信封所有有口、有缝的部位都要贴封条并加盖供应商公章。

2、报价文件必须按规定的时间及地点送达投递地点，并按要求交纳询价采购保证金，否则报价无效。

3、报价文件的报价为**闭口价，并且供应商只能提供一个报价。**

4、成交原则：本项目评审采用最低竞标标价进行评审。

不允许竞标人竞标方案对采购方案有任何负偏离，否则按无效竞标处理。

询价采购评审小组在完全满足采购的技术、质量、商务和服务的竞标方案中选择**竞标报价最低单位为成交供应商**。

竞标价格相同的情况下询价小组确定服务承诺、优惠条件较优的单位为成交供应商。

5、报价文件应按照本文件的“第四篇格式要求”装订。文件一式三份，一正二副。报价文件的正本每一页必需加盖公章以及骑缝章。

6、文件无效

竞标人发生以下条款情况之一者，其竞标文件将被拒绝：

（1）竞标文件不按规定的格式、内容填写；

（2）超出营业范围的报价；

（3）报价高于询价采购文件的最高限价；

（4）竞标人的竞标文件的技术方案内容与采购项目实质性技术要求有严重背离；

（5）竞标人的资质不符合采购文件资质要求的内容。

1. 竞标文件未按要求密封、未按时送到准确地点。

7、出现以下情况之一的，应予废标，重新组织采购。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

### 五、询价保证金

本项目无询价保证金要求。

### 六、成交通知

成交公示期结束3个工作日内，我部将通知中标单位，进入合同签订流程。

### 七、签订合同

1、成交供应商按成交要求指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2、成交供应商的竞标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，我公司将取消其成交资格。